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Введение
Строительство – одна из важнейших отраслей материального производства, обеспечивающая создание, расширение и непрерывное совершенствование основных фондов государства и предприятий, их материально-технические базы. Для строительства характерна относительная длительность производственного цикла. Особенностью строительного производства является территориальная закреплённость продукции, и подвижность активной части производственных фондов строительно-монтажных организаций.
В условиях современного экономического развития перед капитальным строительством стоят сложные задачи. Необходимо ускорить ввод объектов в эксплуатацию, решительным образом сократить сроки строительства и объём незавершенного производства. Это позволит уменьшить инвестиционный цикл, освоить новые мощности и повысить производственный потенциал отраслей народного хозяйства.
Ключевыми направлениями повышения качества и увеличения производительности труда в строительстве является дальнейшее развитие механизации и совершенствование технологии и организации строительно-монтажных работ.
Основными направлением улучшения организации строительства и повышения уровня использования строительной техники является обеспечение качественной инженерной и технологической подготовки строительства с разработкой технологических карт и проектов производства работ.
По мере развития технического прогресса строительные работы все больше приобретают характер строительно-монтажный, связанный с механизированной сборкой и отделкой зданий и сооружений из элементов, изготовленных на промышленных предприятиях строительной индустрии.
Возведение зданий и сооружений складывается из ряда строительных работ, которые, в свою очередь, подразделяются на отдельные процессы. При этом выполнение строительных работ осуществляется в определенной технологической последовательности. В целях сокращения сроков строительства эти виды работ совмещают по времени, то есть осуществляют поточным методом, что позволяет более эффективно использовать машины и механизмы, повысить производительность труда и снизить стоимость строительства. Поточный метод строительства основан на применении принципов непрерывности и равномерности выполнения процессов в строительном производстве.
В республике создан развитой межотраслевой строительный комплекс, включающий собственно строительство, а так же совокупность отраслей и отдельных сфер деятельности, ориентированных на обслуживание строительного производства и обеспечивающих его материально-техническими ресурсами, научно-исследовательскими, проектно-изыскательскими, опытно-конструкторскими работами и подготовкой кадров. Промышленное ядро комплекса образуют промышленность строительных материалов и конструкций, а так же соответствующие производства стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности, машиностроения и металлообработки, лесной и деревообрабатывающей промышленности. Законодательно-нормативную и научно-
техническую политику в комплексе осуществляет Министерство архитектуры и
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строительства РБ.
Одним из приоритетов строительной политики государства является жилье. Приоритетное развитие жилищного строительства изменило структуру строительно-монтажных работ, значительно увеличив долю непроизводственной сферы. Для совершенствования и развития жилищного строительства в последние годы начат переход на строительство зданий современных архитектурно-планировочных систем, позволяющих существенно повысить потребительские качества жилых зданий, снизить стоимость строительства за счет сокращения их материалоемкости и энергетических затрат на стадии строительства.
В республике проводятся работы по созданию национальной системы технического нормирования, сертификации, соответствующие европейским стандартам. Белорусские подрядные организации укомплектованы квалифицированными кадрами всех строительных профессий. Многие из них имеют опыт работы, как в республике, так и за ее пределами. По желанию заказчиков работы могут быть выполнены в комплексе, включая проектирование и сдачу их «под ключ», с использованием материалов, конструкций инженерного оборудования белорусского производства.
Приоритетное развитие жилищного строительства, ориентация строительного комплекса на наиболее эффективные архитектурно-конструктивные системы изменили сложившуюся потребность во многих видах строительных материалов и изделий. Структурные преобразования в отрасли к сокращению доли энергоёмкого и материалоёмкого сборного железобетона, увеличению стеновых материалов, строительной керамики в выпуске продукции отрасли.
Промышленность строительных материалов и конструкций располагает хорошими возможностями для эффективного производства разнообразной продукции.
Важнейшим фактором эффективности и качества строительного производства является подготовка квалифицированных кадров для всей отрасли, которая осуществляется в различных учреждения профессионального образования республики.
Целью выполнения дипломного проекта является разработка объемно-планировочного решения проектируемого здания, выбор оптимального варианта конструкций, расчет и конструирование элементов здания, разработка календарного графика производства работ и на его основе – графика завоза и расхода материалов, работы механизмов.
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Запроектированные фундаменты - сборные железобетонные, ленточные. Глубина заложения фундаментов –2.400 м.
Ширина плит ленточных фундаментов назначена ориентировочно:
• под несущие внутренние стены – 1.400 м;
• под несущие наружные стены – 1.400 м.
Всего предусмотрено 3 типоразмера плит.
Плиты ленточных фундаментов укладывать на тщательно спланированную и утрамбованную поверхность основания. Блоки стен подвалов под внутренние стены запроектированы шириной 400 мм, под наружные стены 600 мм.
Горизонтальная гидроизоляция устраивается из цементного раствора (состав1:2, толщина20-30 мм) и двух слоев рубероида на соответствующей битумной мастике по выровненному основанию.
Вертикальная гидроизоляция – тщательная окраска наружных стен фундамента, соприкасающихся с грунтом горячей битумной мастикой (окрасочная гидроизоляция).
Для защиты фундаментов от поверхностных вод по периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириной 1 м по щебеночному
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основанию толщиной 150 мм с уклоном от здания до 3%.
Стены.В проектируемом здании внутренние и наружные стены выполнены из керамического кирпича с размерами 250х120х65 мм сплошной кладки.
Во внутренних стенах предусмотрены вентиляционные каналы размерами 140х140 мм. Участки стен в местах прохода вентиляционных каналов армировать двумя продольными стержнями Ø5 Вр I с приваркой поперечных стержней с шагом 100 мм, минуя отверстия вентиляционных каналов.
Утепление наружных стен выполнено из пенополистирольных плит крепленых к стене дюбелями анкерами.
Привязка наружных стен к координационным осям (модульная) 440х200 мм, внутренних стен (центральная) 190х190 мм.
Над проемами в кирпичных стенах уложены сборные железобетонные перемычки по слою цементного раствора М50.
Перекрытия.В здании запроектированы сборные железобетонные перекрытия из многопустотных железобетонных плит h=220 мм; b=1200 мм; L=6300,2700 мм.
Швы между плитами заделывают цементным раствором М 100.
Плиты перекрытия опираются на несущие стены по слою цементного раствора М100. Отверстия для пропуска сантехнических труб допускается просверлить по месту перекрытия; отверстия не должны задевать арматуру; размер отверстий не более 150х150 мм.
Уложенные плиты железобетонных перекрытий анкеруют стальными связями с наружными стенами и между собой. Анкеровка уложенных плит и заделанных швов передают сборному перекрытию свойства жесткого диска, связывающего элементы здания в геометрически неизменяемую систему.
По плитам перекрытия устраивают полы. В комнатах – линолеум, в уборных – керамическая плитка, на лестничной площадке и балконах – бетонный.
Лестницы.В здании запроектированы лестницы для сопряжения между этажами из сборных железобетонных лестничных маршей и площадок, расположенных в лестничных клетках, огражденных капитальными стенами. Соединение всех деталей производится на сварке через закладные детали. Ступени укладываются на касоур по слою раствора. Стойка ограждения приваривается из закладных деталей или заделывается в гнезда ступеней. Лестничные марши и площадки подобраны по каталогу на основании расчета.
Перегородки. Перегородки запроектированы из керамического кирпича толщиной 120 мм. 
Покрытие.В здании запроектирована плоская крыша с холодным чердаком. Крыша имеет уклон 3%. Вода с крыши отводится двумя водоприемными воронками внутреннего водоотвода.
Элементы покрытий смотреть на листе 1 графической части.
Полы.Конструкции пола приняты по СНиП 2.03.13-88 в зависимости от назначения помещения и типа основания.
Подробное описание полов приведено в таблице 1.2.1
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Таблица1.2.2
	Наименование помещения 
	Тип пола 
	Схема пола 
	Элементы пола и их толщина, мм 
	Площадь м2 

	Сан. узел, ванна 
	Керамическая плитка 
	
	Керамическая плитка 10 Выравнивающая стяжка 25 Гидроизоляция 6 Цементно-песчаная стяжка 25 Ж.Б плита 220 
	132,84 

	Кухня, жилые комнаты 
	Линолеум 
	
	Линолеум 6 Мастика 1 Цементно-песчаная стяжка 20 Звукоизоляционная плита 30 Ж.Б плита 220 
	2485,8 

	Подвал, коридор, балконы 
	Бетонный 
	
	Бетонная стяжка 100 Утепленный грунт   
	973,16 


Окна и двери.Окна запроектированы со стеклопакетами. Всего запроектировано 4 типа окон. Запроектировано 4 типа дверей. В зависимости от размеров проемов принимают одно- или двупольные деревянные двери.
Ведомость проемов
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Таблица1.2.3
	Марка поз. 
	Размер проема в кладке bxh, мм 

	ОК1 
	1210 х 1510 

	ОК 2 
	1510 х 1510 

	ОК 3 
	910 х 1510 

	ОК 4 
	1360 х 1510 

	ДБ-1 
	760 х 2110 

	
	810 х 2070 

	
	910 х 2070 

	
	710 х 2070 

	
	1310 х 2070 


Наружная и внутренняя отделка.Отделка помещений зависит от их назначения. Наружные стены утеплены пенополистирольными плитами и оштукатурены декоративной штукатуркой. Цоколь также оштукатурен.
Внутренняя отделка стен помещения:
- в жилых комнатах стены оштукатуривают цементно-известковым раствором с последующей оклейкой обоями.
- на лестничной клетке стены оштукатуривают известковым раствором с
последующим нанесением декоративных окрасочных составов.
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- в подвале стены оштукатуриваются известковым раствором.
- потолки оштукатуриваются с последующим нанесением водных составов.
Спецификации сборных конструкций, спецификация заполнения проемов
Таблица 1.3.4
	Поз. 
	Обозначение 
	Наименование 
	Коли-чество 
	Масса ед. кг 
	Примеча-ние 

	
	
	
	
	
	

	Блоки стен подвалов 
	
	
	
	
	

	
	Серия Б1.016.1-1 вып.1.98 
	ФБС24.6.6 
	
	
	  

	
	ФБС12.6.6 
	
	
	  
	

	
	ФБС9.6.6 
	
	
	  
	

	
	ФБС24.4.6 
	
	
	  
	

	
	ФБС12.4.6 
	
	
	  
	

	
	ФБС9.4.6 
	
	
	  
	

	Фундаментные блоки 
	
	
	
	
	

	
	Серия Б1.012.1-1.99 
	ФЛ14-24-1-4 
	
	
	  

	
	ФЛ14-12-1-4 
	
	
	  
	

	
	ФЛ14.8.1-4 
	
	
	  
	

	Плиты перекрытия 
	
	
	
	
	

	ПК1 
	Серия Б1.141-1 
	ПК63.12 
	
	
	  

	ПК2 
	Серия 1.141-1 
	ПК27.12 
	
	
	  

	БП1 
	Серия 1.238-1 вып.2 
	ПБК36.12 
	
	
	  

	БП2 
	ПБК27.12 
	
	
	  
	

	Лестничные марши 
	
	
	
	
	

	ЛМ1 
	Серия 1.151.1 
	ЛМ31.15.12 
	
	
	  

	Лестничные площадки 
	
	
	
	
	

	ЛП1 
	Серия 1.252.1-8 
	ЛПФ25.10-5 
	
	
	  

	ЛП2 
	ЛПФ25.11-5 
	
	
	  
	

	Козырек входа 
	
	
	
	
	

	  
	Серия 1.137.1-9 
	КВ18.16-Т 
	
	
	  

	Перемычки 
	
	
	
	
	

	Пр1 
	Серия 1.038.1-1вып.2000 
	2ПБ16-2-П 
	
	
	  

	Пр2 
	2ПБ19-3-П 
	
	
	  
	

	Пр3 
	2ПБ13-1-П 
	
	
	  
	

	Пр4 
	2ПБ17-2-П 
	
	
	  
	

	Пр5 
	1ПБ10-1 
	
	
	  
	

	Пр6 
	2ПБЮ-1-П 
	
	
	  
	

	Пр7 
	2ПБ16-2-П 
	
	
	  
	

	Пр8 
	2ПБ26-4-П 
	
	
	  
	

	Пр9 
	2ПБ19-3-П 
	
	
	  
	

	Пр10 
	2ПБ13-1-П 
	
	
	  
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Спецификация заполнения проёмов
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	Лист 



	№ докум. 



	Подпись 



	Дата 



	Лист 
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